

**Передаточные окна для чистых помещений**

Для проведения отдельных этапов производственного процесса в помещениях с разными классами чистоты устанавливают передаточные окна. С их помощью становится возможной передача какого-либо материала или сырья из одного помещения в другое, если передвижение в них персонала выступает нежелательным фактором. ООО «ФармСистем» подходит индивидуально к каждому конкретному заказу и учитывает все пожелания клиентов. Передаточные окна изготавливаются различных типов из-за различия эксплуатационных условий и технологий производства.

**Основные типы и разновидности оснащения передаточных окон**

Наша фирма, в зависимости от пожеланий клиентов, изготавливает **передаточные окна для чистых помещений**производственных отделов, клинических или лабораторных помещений. В каждом отдельном случае окна могут иметь пассивный тип или же активный. В активном типе происходит вентиляция стерильными воздушными массами. Для этого устанавливают простой вентилятор или осуществляют подачу воздуха через систему централизованных воздушных шахт. Стерилизацию воздуха выполняют посредством использования воздушных фильтров.

**Материалы для изготовления**

Наша фирма использует для изготовления внутренних поверхностей передаточных окон нержавеющую сталь. Материал позволяет обрабатывать пограничную зону передачи дезинфицирующими растворами без нанесения повреждений и по всей поверхности. Двери и дверные коробки из алюминиевого сплава покрываются специальной краской порошкового типа. Для достижения максимальной герметичности конструкции по периметру соприкосновения дверей к коробке крепят резиновый уплотнительный материал.

**Дополнительные возможности**

Если есть необходимость блокирования зоны контакта двух помещений, на передаточные окна сотрудники нашей компании устанавливают систему автоматической блокировки окна. В отдельных случаях блокировку можно проводить механическим путем. Качество блокировки в двух случаях достигается отличное. Электронный вариант имеет несколько преимуществ. Это связано с возможностью установки таймера специальной программой. Заранее введенные параметры блокировки и обдува камеры окна вносят практичность и удобство в рабочий процесс.

**Дизайн и гарантии**

Учитывая использование передаточных окон не только во время новейшего строительства, но также и при реконструкции объектов, продукция ФармСистем поможет не только обеспечить безопасность зон, но и создать дизайнерский интерьер. В компании работают специалисты, которые помогут произвести локальную установку с предыдущим демонтажем окна. Подключение электроники опытными работниками даст гарантию длительной и качественной эксплуатации нашего оборудования. Сделать заявку можно по телефону, указанному на сайте или по электронной почте. Клиентам предоставляется выбор удобной формы оплаты заказа, который будет выполнен в самые короткие сроки.

