**Поставка медицинского оборудования** **ФармСистем** и расходных материалов. Каталог товаров (томографы, рентгеновские аппараты, ангиографические системы и пр.).

**Технологическое оборудование** – это такое понятие, которое охватывает очень многие виды производимого оборудования – это и IT-оборудование, и промышленное, и телекоммуникационное. Кроме того, сюда можно отнести и разнообразные печатные машины, торговое оборудование, медицинское.

Поскольку это всё устройства, которые участвуют в производственном процессе для осуществления определённой технологии, их можно назвать технологическими. К примеру, для технологии очистки применяется такое оборудование как пылесос, швабра, ведро – и это всё будет называться технологическим оборудованием, оно предназначено для чистоты.

Технологическое оборудование используется различными коммерческими и промышленными предприятиями, особенно теми предприятиями, которые занимаются общественным питанием. Такое оборудование предназначено для оптимизации производства подобных учреждений.

Если осуществить грамотный [**монтаж технологического оборудования**](http://www.100tonn.com/ru/montazh_oborudovanija/), это даст возможность значительно снизить энергетические расходы для производства, а также повысить производительность труда.

Монтаж данного вида оборудования обычно производится во время строительства новых промышленных предприятий, либо при реконструкции действующих. Кроме того, он осуществляется в процессе замены старого оборудования на новое. При реконструкции или замене оборудования сначала осуществляется демонтажный процесс, который является противоположным монтажному.

Монтаж технологического оборудования следует осуществлять в строгом соответствии с составленным проектом по производству работ. Данный процесс отличается своими особенностями. Обычно монтажные работы выполняются по совместительству со строительными, а потому условия их выполнения довольно-таки стесненные. Потому необходимо знать все правила касаемо техники безопасности при осуществлении работ по монтажу.

Как правило, подобные работы проводятся специализированными управлениями или трестами, которые работают как субподрядчики в различных строительных компаниях. Такие люди довольно опытны, они следят за выполнением всех необходимых правил касаемо безопасности их работ.

Если работы по монтажу осуществляются в помещении, где есть возможность выделения каких-либо вредных газов, тогда они проходят непосредственно под руководством мастера с участием работников ГСС. Иногда монтажные работы по технологическому оборудованию производятся с помощью специальных монтажных мачт или порталов – но только тогда, когда грузоподъёмность производственных кранов не даёт возможности применения их в целях установки технологического оборудования в положении, предусмотренном проектом.

Монтаж технологических конструкций или оборудования происходит в строгой технологической последовательности. Она должна быть предусмотрена в специальных картах для монтажа, а также в производственных проектах и различных технологических графиках по монтажу оборудования. Следует помнить о чётком соответствии монтажных работ установочным параметрам отдельного оборудования, а также о привязке их к строительному оборудованию или конструкциям.

